OBS! Viktigt! Till grindens ägare. För ABAS DOX. (dox.abas.se).

EU:s maskindirektiv kräver att varje ägare av motoriserade grindar för loggbok om viktiga

händelser, samt sparar annan viktig dokumentation.

Fyll i och skicka **fullständiga** uppgifter till

ABAS så ordnar vi kostnadsfritt att du uppfyller dessa direktiv.

Objektnummer (se grindens CE‐skylt):

**Parter:**

ABAS Protect AB

Gislavedsvägen 3

514 93 Ambjörnarp

Orgnr: 556058-6744

**\* Måste fyllas i**

ABAS-KUND\*

|  |  |
| --- | --- |
| \*Företag. |  |
| \*Kontaktperson. |  |
| \*Telefon. |  |
| \*E-post. |  |
| \*Adress. |  |
| \*Postadress. |  |
| \*Orgnr. |  |

ANVÄNDARE\*

|  |  |
| --- | --- |
| \*Företag. |  |
| \*Kontaktperson. |  |
| \*Telefon. |  |
| \*E-post. |  |
| \*Adress. |  |
| \*Postadress. |  |
| \*Orgnr. |  |

ÄGARE (Om annan än användaren)\*

|  |  |
| --- | --- |
| \*Företag. |  |
| \*Kontaktperson. |  |
| \*Telefon. |  |
| \*E-post. |  |
| \*Adress. |  |
| \*Postadress. |  |
| \*Orgnr. |  |

INSTALLATÖR\* ABAS-TEKNIKER.

|  |  |
| --- | --- |
| Företag. |  |
| Kontakt. |  |
| Telefon. |  |

Alternativ 1: Skicka e‐post till: **info@abas.se**

Alternativ 2: Skicka brev till: **ABAS Protect AB, Gislavedsvägen 3, 514 93 Ambjörnarp**

Villkor

För entreprenader (montage, driftsättningar med mera) gäller villkor enligt **NL09** och **NLM10** med följande tillägg:

1. **Service på utrustningen ska utföras minst 1 gång per år, varav första tillfället inom 6 månader eller innan 3000 cykler har uppnåtts.**

 Garantiåtagandet upphör att gälla om utrustningen:

* 1. på något sätt har modifierats, till exmpel genom montage av skyltar, vindnät etc.;
	2. har reparerats med delar som ej har godkänts av tillverkaren eller ABAS Protect AB;
	3. har använts på ett otillbörligt sätt, eller ej servats enligt ABAS Protect AB:s villkor.
1. För leveranser av varor av standardkaraktär, som mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik, inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige gäller **NLS10.**
2. För leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige gäller **NL09.**
3. För leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige gäller **NLM 10.**
4. Allmänna villkor för ABAS Protect AB:s företagstjänster regleras i **ABAS 16.**
5. Garantin upphör att gälla efter 12 månader. Garantitiden börjar löpa vid dagen för övertagandet. Övertagande av produkten sker vid leverans eller vid driftsättning. Om kunden inte är på plats vid driftsättning för undertecknande av övertagandet, kommer produkten att besiktas av ABAS installatör.

Information om loggbok och garanti

EU:s maskindirektiv kräver att varje ägare av motoriserade grindar för en loggbok om viktiga händelser, samt sparar annan viktig dokumentation som egenkontroll med mera.

ABAS tillhandahåller en kostnadsfri webbtjänst *(dox.abas.se)* där all sådan information kan sparas, och där även annan viktig information om varje maskin finns att tillgå, exempelvis utrustningsspecifikation, elritningar med mera.

Det är därför viktigt att vi får in information om produktens ägare, så att vi kan distribuera inloggningsuppgifter och så att ägaren får tillgång till den dokumentation som direktivet kräver.

Boverkets regler stipulerar att grind måste besiktas av ett certifierat oberoende besiktningsorgan senast 24 månader efter driftsättning. Vid besiktningen ska kontrollanten ges tillgång till ovan nämnda dokumentation.

Vad beträffar rutiner för skötsel av grinden är det viktigt att tillverkarens anvisningar följs, främst för att:

.Ägaren måste kunna visa att underhåll har utförts enligt tillverkarens anvisningar, om tillbud eller olycka inträffar med grinden.

.Grinden ska kunna godkännas vid besiktning.

.Garantin endast gäller under förutsättning att underhåll har utförts enligt anvisningar under garantitiden (se nedan om villkor för garanti).